Prestandadeklaration i enlighet med EU-förordning 2015/1185

No CPR\_H3LG 06

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Produkttypens unika identifikationskod
 | **HEAT 3G L 110.50.06**  |
| 1. Tillverkningsnummer
 | Se märkskylt på kaminens baksida |
| 1. Avsedd användning
 | Eldstad eldad med fasta biobränslen |
| 1. Bränsle
 | Ved |
| 1. Tillverkare
 | Romotop |
| 1. System för utvärdering och verifiering av produktens kontinuerliga prestanda: 3
 |
| 1. Testlaboratorium
 | Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno  |
| 1. Testlaboratorium-ID
 | NB1015 |
| 1. Testrapport-nummer
 | 30-17623-9-T / 2024-11-14  |
|  |
| **Deklarerad prestanda** |
| Harmoniserad Europastandard - specifikation | EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022  |
| **Väsentliga egenskaper**  | **Prestanda** |
| Säkerhetsavstånd till brännbart material  | Minsta avstånd i mmbakåt 0 mmsidor: 500 mmframåt: 1650 mm |
| Risk för utfallande glöd  | Godkänd |
| Utsläpp från förbränningen | CO(<1165 Nm3/mg) |
| Yttemperaturer | Godkänd |
| Rökgastemperatur vid anslutningsstos vid nominell effekt | 310⁰C |
| Nominell effekt | 15,8 kW |
| Verkningsgrad | η(81%) |

Undertecknad ansvarar för import och överensstämmelse med deklarerad prestanda



Marcus Frisk, Verkställande Direktör

Forsbacka 2025-10-02

……………………………………………………………………………………………

Forsbacka 2021-10-21

No 82725-30.06.2016